PotLiq =

3.6441e+03

Eff =

30.5788

Tgases =

559.3340

desvioPot =

0.0015

desvioEff =

3.4467

desvioTgases =

0.0597

perda\_carga\_do\_ar\_na\_cam\_combustao =

3.5000

temperatura\_maxima\_do\_ciclo =

1068

eficiencia\_isentropica\_do\_compressor =

0.8500

eficiencia\_isentropica\_do\_expansor =

0.8600

eficiencia\_eletro\_mecanica =

0.9600



